机载遥测包完整性监测需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
对试飞遥测中的环境采样包进行长度、帧序号和 CRC 校验，形成可审计的接收与拒收记录
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-01  输入帧长度与版本不符合约定时应拒收，并明确错误类型
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-02  CRC 不一致时应拒收，不更新最近有效序号
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-03  采样值超出量程时应标记异常，不将异常值计入均值
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-04  重复帧和回退帧应分别计数，序号回卷应按约定处理
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-05  应汇总有效帧、损坏帧、丢帧和最近有效采样
REQ-CTELEMETRYINTEGRITY-06  空输入与短帧应安全返回
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
构造正常包、CRC 错误包、重复包、序号跳变包及短包；正常包被接收，其余包给出各自原因，汇总计数与输入一致
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