双通道环境传感器健康评估需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
对地面试验台两路温度传感器进行时效性、量程与偏差评估，给维护人员提供冗余通道状态
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-CPPSENSORHEALTH-01  单路读数过期时应从可用读数中排除
REQ-CPPSENSORHEALTH-02  超量程读数不得用于融合
REQ-CPPSENSORHEALTH-03  两路有效且偏差可接受时输出平均值
REQ-CPPSENSORHEALTH-04  单路有效时输出降级状态和有效通道
REQ-CPPSENSORHEALTH-05  两路偏差过大时输出冲突状态，不给出融合值
REQ-CPPSENSORHEALTH-06  两路均无效时输出不可用状态
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
覆盖双路一致、单路过期、双路冲突及双路无效四种情况，状态和融合值满足规则
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