地面站遥测序列审计需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
对地面站收到的多设备遥测序列进行乱序、重复和丢帧审计，生成单设备统计与告警摘要
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-01  不同设备的序号状态互不影响
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-02  重复帧应计数但不推进最近序号
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-03  小幅回退应标记乱序
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-04  序号跳变应统计丢失帧数
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-05  16 位序号回卷应视为正常递增
REQ-GOSEQUENCEAUDIT-06  设备编号为空时应拒绝，不污染统计
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
输入两个设备交错的正常、重复、回退、跳变与回卷帧；各设备统计独立且异常计数正确
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