试验数据链路帧监测器需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
对试验设备低速数据链路帧进行边界识别、长度限制、奇偶校验和错误统计，阻断损坏帧进入后续分析
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-01  帧须以规定起始和结束标志包围
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-02  载荷长度不足或超限时应拒收
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-03  奇偶校验不匹配时应拒收
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-04  损坏帧不得产生有效脉冲
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-05  计数器满值后应饱和而非回卷
REQ-SYSTEMVERILOGLINKFRAME-06  复位应清空状态和统计
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
仿真有效帧、短帧、超长帧和奇偶错误帧；仅有效帧产生完成脉冲，各错误计数独立增长
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