试验设备看门狗监控器需求规格说明
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背景与目标
监测试验设备控制板的心跳与上电稳定期，超时后锁存维护告警，并支持人工确认复位
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-01  上电复位期间不得输出超时告警
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-02  心跳沿到来时应清空运行期计时
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-03  连续超过设定窗口无心跳时应告警
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-04  超时告警应锁存，不因后续心跳自动清除
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-05  人工确认只可在心跳已恢复后清除告警
REQ-VERILOGWATCHDOGSUPERVISOR-06  计数达到上限后不得继续溢出
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
仿真正常心跳、心跳停止、超时后恢复与人工确认；核对告警锁存和清除条件
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