三路传感器一致性监测需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
对试验台三路离散状态输入进行多数一致性判断，同时保留通道故障标记和采样有效性
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-01  复位后输出无效且故障掩码清零
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-02  未使能采样时保持上次结果
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-03  三路一致时输出一致状态且无故障
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-04  仅一路偏离时输出多数状态并标记偏离通道
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-05  每次有效采样应更新结果有效标志
REQ-VHDLREDUNDANTMONITOR-06  输入状态变化不应在采样沿之间改变已锁存结果
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
仿真复位、保持、三路一致及三种单路偏离组合；逐周期核对结果、有效标志和故障掩码
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