飞行试验记录质量门禁需求规格说明
版本：1.0
背景与目标
在试验记录归档前检查时间单调性、传感器字段完整性与量程，输出可复核的质量报告
本文描述预期行为和验收口径，作为实现与验证的输入
业务边界
该系统用于试验、保障和状态监测，不承担飞行控制、武器控制或实时安全闭环决策。输入数据可能缺失、乱序或损坏，系统必须给出可追溯的拒收或降级结果
功能需求
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-01  空文件应给出缺少采样的结果
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-02  非法数值应定位到记录行，不中断整个批次
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-03  采样时间应严格递增，重复与回退均应标记
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-04  温度和电压应在规定区间内
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-05  质量报告应区分有效记录数和问题数
REQ-PYTHONFLIGHTTESTQUALITY-06  同一文件重复处理应得到相同报告
非功能需求
同一输入应产生确定性结果
异常输入不得造成越界访问或静默接受
输出应包含足以追溯原始输入和判定原因的信息
小规模离线环境可独立运行，不依赖网络服务
验收准则
输入包含正常行、重复时间、超量程、非法数值的记录；报告返回对应行号及原因，正常行计数准确
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